电动菱形刀闸阀 产品说明书
产品型号：Baird-BZ45-A3
产品名称： 电动执行型菱形刀闸阀

尊敬的用户：
感谢您选用本公司生产的电动菱形刀闸阀。为确保您能正确安装、使用和维护本产品，充分发挥其性能并延长使用寿命，请在安装、操作前务必仔细阅读本说明书，并妥善保管以备后续查阅。

一、 产品概述与特点
1.1 产品概述
电动菱形刀闸阀是一种采用电动执行机构驱动，通过闸板的升降运动来开启或关闭流体的控制设备。其闸板呈菱形刀口状，具有极强的剪切能力，特别适用于处理含有纤维、颗粒、粉末、浆料等粘稠或固液混合介质的工况。
1.2 产品特点
· 
强大的剪切能力： 独特的菱形闸板设计，锋利的刃口能有效切断缠绕的纤维、撕裂的软性物质及颗粒杂质，防止堵塞。
· 
· 
流通阻力小： 全通径或缩径设计，开启后流道顺畅，压力损失小，不易积存物料。
· 
· 
密封性能好： 采用优质密封材料（如聚四氟乙烯PTFE、三元乙丙EPDM、丁腈橡胶NBR等），具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，确保阀门关闭时的零泄漏。
· 
· 
操作简便： 配套电动执行器，可实现远距离控制、集中自动化控制，并可接入PLC或DCS系统，实现智能化管理。
· 
· 
结构紧凑： 整体结构长度短，占用空间小，便于安装。
· 
· 
耐磨耐腐蚀： 阀体、闸板等过流部件可根据介质特性选用不同材质（如WCB、304SS、316SS、双向钢等），并可采用硬化处理，延长使用寿命。
· 
二、 主要应用领域
· 
污水处理：拦截和切断污水中的悬浮物、纤维、垃圾。
· 
· 
造纸行业：纸浆、废液、水处理系统。
· 
· 
矿山冶金：矿浆、尾矿、煤粉、灰渣输送。
· 
· 
食品制药：颗粒、粉末原料的输送控制。
· 
· 
化工行业：各种带有颗粒、纤维的腐蚀性介质。
· 
· 
电力行业：粉煤灰、脱硫石膏浆液系统。
· 
3、 技术参数
3.1.执行器参数
  1.功能特点 
A.采用可靠的磁传导旋钮进行就地操作，摒弃了传统的贯通旋钮设计或 
防水橡胶按钮设计，保证了设备的防水性能和耐久性，能够满足户外应用 
的条件。 
B.多功能显示窗口，显示内容丰富，用户可随时掌握设备基本设置参数和 
运行状态，故障报警信息一目了然。 
C.三相电源自动鉴相、自动纠正，现场安装无须关心相序，避免了由于 
安装原因造成设备损坏的问题。缺相自动保护，保护设备安全。 
D.具有完备的堵转和振荡判定等故障检测功能，设备检测到故障后，将 
停止工作以保护设备及整个系统，并通过显示屏显示故障信息，内置4路 
无源触点用于输出阀门开到位、阀门关到位、综合故障、控制模式（现 
场/远方）。 
E.丰富的现场可设置工作模式：可设置正反动作模式、可设置控制信号中 
断时阀门全开、停止、全关动作模式。 
F.瞬时逆转保护，比如当正在执行开阀动作，执行器接到关阀指令，将先 
停止动作，然后延时一段预设的时间再执行关阀动作，以减少对设备的冲 
击。 
G.复合型可使用一个开关量信号切换控制模式(自动/手动)，方便用户实 
现远程自动/手动控制。 
I.远程可反方向解堵转，不必断电或现场操作。 
2.技术参数 
A.输入输出信号：4-20mA、0-10V、1- 5V、开关、MODBUS、4个无源 
点输出(可扩充) 
B.工作电源：380VAC、220VAC、110VAC、24VAC 
C.执行器位置反馈信号：12位单圈编码器 
D.输入阻抗：4-20mA 输入 180Ω 
E.定位精度：可达0.4% 
[bookmark: _GoBack]F. 工作环境：温度-25℃-+50℃。湿度≤95%，防护等级IP67

	项目
	参数内容

	公称通径 (DN)
	DN50 ~ DN600 (或根据要求定制)

	公称压力 (PN)
	0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa

	连接方式
	对夹式、法兰式

	驱动方式
	电动（常规型、防爆型）

	电源电压
	常规：AC380V/50Hz 或 AC220V/50Hz (可选

	防护等级
	IP67 (或更高，取决于执行器型号)

	防爆等级
	Ex d II BT4 / Ex d II CT6 (可选，适用于防爆型)

	适用温度
	-29℃ ~ +180℃ (取决于密封材料)

	适用介质
	污水、泥浆、纸浆、颗粒、粉末、浆料等


四、 结构说明与工作原理
4.1 结构组成
本阀门主要由阀体、菱形闸板、阀杆、密封座、填料函和电动执行机构等部分组成。
4.2 工作原理
电动执行器接收控制系统的开关信号（或现场操作信号）后，电机启动，通过蜗轮蜗杆或齿轮传动，将扭矩传递给阀杆，驱动阀杆做垂直升降运动，从而带动与之连接的菱形闸板上升或下降。
开启过程： 执行器输出轴旋转，提升阀杆与闸板，流道打开，介质通过。
关闭过程： 执行器输出轴反向旋转，下降阀杆与闸板，利用刀口切断介质直至与密封座紧密贴合，切断流道。

   
五、 安装与调试
5.1 安装前准备
1. 
核对阀门型号、规格是否与管道设计要求相符。
2. 
3. 
检查阀门及执行器外观是否完好，有无运输损伤。
4. 
5. 
清除管道内的焊渣、杂物，防止损坏密封面。
6. 
7. 
确保安装位置有足够的空间进行阀门操作和后期维护。
8. 
5.2 安装步骤
1. 
将阀门垂直或水平安装于管道上（推荐垂直安装，使闸板运动方向与重力方向一致，利于排空和防止沉积）。
2. 
3. 
对夹式阀门需用高强度螺栓将对夹法兰与管道法兰紧密连接，注意均匀对称拧紧螺栓。
4. 
5. 
法兰式阀门直接将阀门法兰与管道法兰用螺栓连接。
6. 
7. 
确保阀门流向与阀体上指示的箭头方向一致。
8. 
9. 
执行器的电缆接线必须由专业电工操作，严格按照执行器自带接线图接线，并确保接地可靠。防爆型产品需严格遵守防爆电气安装规范。
10. 
5.3 调试
1. 
安装完毕后，手动操作执行器上的手轮（如有），检查闸板升降是否灵活，有无卡阻。
2. 
3. 
接通电源，进行点动操作，检查阀门开启和关闭方向是否与指示一致。
4. 
5. 
通过控制器或现场按钮进行全程开关操作，观察运行是否平稳，到位信号是否准确。
6. 
7. 
调试完毕后，进行管道压力试验，检查各连接处及密封部位有无泄漏。
8. 
六、 操作与维护
6.1 操作
· 
可通过控制室远程自动控制或现场手动/电动控制。
· 
· 
操作时注意观察阀门运行状态，如有异常声响或卡滞应立即停机检查。
· 
6.2 日常维护
· 
定期检查： 检查阀杆填料处有无泄漏，轻微泄漏时可适当压紧填料压盖。
· 
· 
保持清洁： 保持阀门及执行器外部清洁，特别是阀杆部位，防止灰尘杂物侵入。
· 
· 
定期润滑： 按照执行器说明书要求，定期对传动机构加注润滑脂。
· 
· 
运行检查： 定期进行开关试验，确保阀门处于良好工作状态。
· 
6.3 常见故障及排除
	故障现象
	可能原因
	排除方法

	阀门不动作
	电源故障、电机烧毁、扭矩设置过小
	检查电源线路、联系厂家检查电机、重新设定扭矩

	泄漏（关闭不严）
	密封面磨损或有杂质、闸板未到位
	清洗密封面、更换密封件、检查行程设置

	阀杆处泄漏
	填料磨损或松弛
	均匀压紧填料压盖或更换填料

	运行噪音大
	内部有异物卡阻、零件松动
	关闭上下游阀门，排空后检查并清除异物、紧固螺栓


七、 运输与储存
· 
运输时应轻拿轻放，避免碰撞和雨淋。
· 
· 
阀门应处于微开启状态（约10%开度），以免密封面长期受压变形。
· 
· 
储存于干燥、通风的室内，通道两端用盖板或盲板封堵。
· 

